
气动实训装置采购要求
一、项目概况
1）委托单位：上海海事大学 
2）委托内容：采购气动实训装置3套
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]3）采购目的：主要用于“气压传动技术”、“气动控制技术”等课程的实训教学使用。
二、采购数量
采购气动实训装置3套
三、技术要求
（一）实训工作台
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]▲1.工业铝型材在钣金的基础上建立一个固定阀板的平台，主要用于安装气动相关元件，型材表面有标准的两道固定槽，两道之间距离为40mm,最上面层主要以电气控制及挂件位置。
（二）实训组件
1.空气压缩机：静音无油，额定输出气压0.7MPa（3台设备台共用一台泵）。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]▲2.电气控制模块：
（1）电源控制模块（1套）：电源模块配套红色指示灯，指示灯带有LED数显交流电压功能，量程为220V。
（2）控制按钮模块（1套）：至少配置6只带绿灯自复位双刀双掷按钮开关，6只带红灯自锁双刀双掷按钮开关。按钮开关接线端子全部引到面板上。
（3）继电器模块（1套）：至少配置8只DC24V继电器，面板材质为铝制板。
（4）综合控制模块（1套）；
至少配置3只绿色点动双刀双掷按钮开关；6只直流+24V继电器。
▲3.工业气动元件
工业气动元件一批，满足20多种气动回路实训实验。
[bookmark: OLE_LINK3]4.其他配件：实训导线（护套结构）及相关实训配套组件。
5.平台完成的实训项目：可完成20多种气动回路实训（学生也可自行设计搭建其它回路），
▲6.气压传动教学资源包（1套）：
（1）实训室设备安全操作仿真软件：
要求软件可以展示各类机械设备的安全操作方法，安全注意事项，机械伤害和易发生的机械事故，要求提供软件著作权证书复印件并加盖公章，并提供此软件的截图不少于5张，截图需清晰体现软件功能。
（2）气动仿真教学软件：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]本软件采用多媒体技术与交互式动画技术相结合的方式，阐述气动整个课程的主要教学内容，主要包含内容如下：气动技术概述；气动元件结构动画仿真；气动辅件使用及原理仿真；气动回路运行过程仿真。
四、其他要求
[bookmark: OLE_LINK35]1、报价不得高于4.5万人民币；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]2、供货时间为合同签订后15个工作日内完成；
3、送货至校方指定位置，并负责安装到位；
4、货物验收通过后，供货方开具全额发票，一次性付款；
5、设备免费质保期为合同验收后5年。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]6、报价包含整个实验室一切附加费用，以及一切安装费，人工费，卸车费,叉车费用,运输费等全部费用。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]7.师资培训：为保证实训效果，确保设备操作稳定，投标要求供应商厂家提供在职工员工（提供半年以上社保证明）有中级工程师及以上资格证书和参与全国院校机械类相关技能大赛的裁判、专家的相关证书，提供相关证明及证书复印件加盖投标人公章。
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]“★”号项为实质性参数，偏离废标；▲条款为重要技术响应指标，打分项，负偏离扣分。
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